<map id="inv_ixm42xxx_get_clkin_rtc_status" name="inv_ixm42xxx_get_clkin_rtc_status">
<area shape="rect" id="node1" title="Get CLKIN/RTC feature status." alt="" coords="5,5,164,47"/>
<area shape="rect" id="node2" href="$group___driver_ixm42xxx_transport.html#ga649560d180b5c0018269d3a83597acc6" title="Reads data from a register on Ixm42xxx." alt="" coords="212,13,369,39"/>
</map>
