<map id="inv_ixm42xxx_get_gyro_fsr" name="inv_ixm42xxx_get_gyro_fsr">
<area shape="rect" id="node1" title="Access gyro full scale range." alt="" coords="5,5,184,32"/>
<area shape="rect" id="node2" href="$group___driver_ixm42xxx_transport.html#ga649560d180b5c0018269d3a83597acc6" title="Reads data from a register on Ixm42xxx." alt="" coords="232,5,389,32"/>
</map>
