<map id="inv_ixm42xxx_convert_odr_bitfield_to_us" name="inv_ixm42xxx_convert_odr_bitfield_to_us">
<area shape="rect" id="node1" title="Converts IXM42XXX_ACCEL_CONFIG0_ODR_t or IXM42XXX_GYRO_CONFIG0_ODR_t enums to period expressed in us." alt="" coords="233,90,381,131"/>
<area shape="rect" id="node2" href="$group___driver_ixm42xxx_driver___h_l.html#gab965bf11dffb9bf6179fbc06654b2de9" title="Disable all 3 axes of gyro." alt="" coords="5,5,185,32"/>
<area shape="rect" id="node3" href="$group___driver_ixm42xxx_driver___h_l.html#gaee954cc3e40a2cf3cf92ffcf27c963dc" title="Enable/put accel in low noise mode." alt="" coords="14,57,177,98"/>
<area shape="rect" id="node4" href="$group___driver_ixm42xxx_driver___h_l.html#ga7d0afe076a89155fee929b3c083175ad" title="Enable/put accel in low power mode." alt="" coords="12,122,179,163"/>
<area shape="rect" id="node5" href="$group___driver_ixm42xxx_driver___h_l.html#ga1fe26aa78d081ff6d2a19e18e25fa719" title="Enable/put gyro in low noise mode." alt="" coords="17,187,174,229"/>
</map>
