<map id="inv_ixm42xxx_set_gyro_ln_bw" name="inv_ixm42xxx_set_gyro_ln_bw">
<area shape="rect" id="node1" title="Set gyro Low&#45;Noise bandwidth value." alt="" coords="5,23,163,65"/>
<area shape="rect" id="node2" href="$group___driver_ixm42xxx_transport.html#ga649560d180b5c0018269d3a83597acc6" title="Reads data from a register on Ixm42xxx." alt="" coords="211,5,369,32"/>
<area shape="rect" id="node3" href="$group___driver_ixm42xxx_transport.html#ga1ff0b8e2eb26c611b82e795b6653ff1a" title="Writes data to a register on Ixm42xxx." alt="" coords="211,56,369,83"/>
</map>
