<map id="inv_ixm42xxx_get_clkin_rtc_status" name="inv_ixm42xxx_get_clkin_rtc_status">
<area shape="rect" id="node1" title="Get CLKIN/RTC feature status." alt="" coords="207,53,365,94"/>
<area shape="rect" id="node2" href="$group___driver_ixm42xxx_driver___h_l.html#gaa422475acb32e2d95ff638659fb0ddb9" title="Get FIFO timestamp resolution." alt="" coords="5,5,159,61"/>
<area shape="rect" id="node3" href="$group___driver_ixm42xxx_driver___h_l.html#ga61392f9450e843185b78e072b0de9d76" title="Get register timestamp resolution." alt="" coords="5,85,159,141"/>
</map>
