<map id="inv_ixm42xxx_enable_clkin_rtc" name="inv_ixm42xxx_enable_clkin_rtc">
<area shape="rect" id="node1" title="Enable or disable CLKIN/RTC capability." alt="" coords="5,62,151,103"/>
<area shape="rect" id="node2" href="$group___driver_ixm42xxx_driver___h_l.html#ga2b4caf4abbe52a1c089b11eb316e5266" title="Configure timestamp resolution from FIFO." alt="" coords="212,32,371,74"/>
<area shape="rect" id="node3" href="$group___driver_ixm42xxx_transport.html#ga649560d180b5c0018269d3a83597acc6" title="Reads data from a register on Ixm42xxx." alt="" coords="433,10,590,37"/>
<area shape="rect" id="node4" href="$group___driver_ixm42xxx_transport.html#ga1ff0b8e2eb26c611b82e795b6653ff1a" title="Writes data to a register on Ixm42xxx." alt="" coords="432,98,591,125"/>
<area shape="rect" id="node5" href="$group___driver_ixm42xxx_driver___h_l.html#ga8817386c1e4b5d4ee66238e2c6172f09" title="Set register bank index." alt="" coords="199,149,384,176"/>
</map>
