<map id="inv_ixm42xxx_configure_timestamp_resolution" name="inv_ixm42xxx_configure_timestamp_resolution">
<area shape="rect" id="node1" title="Configure timestamp resolution from FIFO." alt="" coords="199,5,357,47"/>
<area shape="rect" id="node2" href="$group___driver_ixm42xxx_driver___h_l.html#ga0019ff7dabd81d8f251ba70c5a1e2149" title="Enable or disable CLKIN/RTC capability." alt="" coords="5,5,151,47"/>
</map>
