<map id="inv_ixm42xxx_set_config_int2" name="inv_ixm42xxx_set_config_int2">
<area shape="rect" id="node1" title="Configure which interrupt source can trigger INT2." alt="" coords="5,56,200,83"/>
<area shape="rect" id="node2" href="$group___driver_ixm42xxx_transport.html#ga649560d180b5c0018269d3a83597acc6" title="Reads data from a register on Ixm42xxx." alt="" coords="262,5,419,32"/>
<area shape="rect" id="node3" href="$group___driver_ixm42xxx_driver___h_l.html#ga8817386c1e4b5d4ee66238e2c6172f09" title="Set register bank index." alt="" coords="248,56,433,83"/>
<area shape="rect" id="node4" href="$group___driver_ixm42xxx_transport.html#ga1ff0b8e2eb26c611b82e795b6653ff1a" title="Writes data to a register on Ixm42xxx." alt="" coords="481,81,640,108"/>
</map>
