| eMD IIM4265x Driver API 1.0.0

### - f -

- FIFO_16BYTES_PACKET_SIZE : Ixm42xxxDefs.h
- FIFO_20BYTES_PACKET_SIZE : Ixm42xxxDefs.h
- FIFO_ACCEL_DATA_SIZE : Ixm42xxxDefs.h
- FIFO_ACCEL_GYRO_HIGH_RES_SIZE : Ixm42xxxDefs.h
- FIFO_GYRO_DATA_SIZE : Ixm42xxxDefs.h
- FIFO_HEADER_ACC : Ixm42xxxDefs.h
- FIFO_HEADER_FSYNC : Ixm42xxxDefs.h
- FIFO_HEADER_GYRO : Ixm42xxxDefs.h
- FIFO_HEADER_HEADER_20 : Ixm42xxxDefs.h
- FIFO_HEADER_MSG : Ixm42xxxDefs.h
- FIFO_HEADER_ODR_ACCEL : Ixm42xxxDefs.h
- FIFO_HEADER_ODR_GYRO : Ixm42xxxDefs.h
- FIFO_HEADER_SIZE : Ixm42xxxDefs.h
- FIFO_HEADER_TMST : Ixm42xxxDefs.h
- FIFO_TEMP_DATA_SIZE : Ixm42xxxDefs.h
- FIFO_TEMP_HIGH_RES_SIZE : Ixm42xxxDefs.h
- FIFO_TS_FSYNC_SIZE : Ixm42xxxDefs.h