<map id="inv_ixm42xxx_init_transport" name="inv_ixm42xxx_init_transport">
<area shape="rect" id="node1" title="Init cache variable." alt="" coords="196,13,379,39"/>
<area shape="rect" id="node2" href="$group___driver_ixm42xxx_driver___h_l.html#ga216741ead81e5df761808bf84ce7dd6a" title="Perform a soft reset of the device." alt="" coords="5,5,148,47"/>
</map>
