| ICM45686 eMD driver Documentation of the eMD Driver API

- Main Page
- Related Pages
- Modules
- Classes
- Files

- Class List
- Class Index
- Class Members

- All
- Variables

- a
- b
- c
- d
- e
- f
- g
- h
- i
- l
- n
- o
- p
- r
- s
- t
- u
- v
- w

### - s -

- sensor_data : inv_imu_fifo_data_t
- sensor_event_cb : inv_imu_adv_var_t
- sensor_mask : inv_imu_sensor_event_t
- serif_type : inv_imu_transport_t
- sifs_ixc_timeout_err : sifs_ixc_error_status_t
- sleep_us : inv_imu_transport_t
- smd_en : edmp_apex_en0_t
- smd_sensitivity : inv_imu_edmp_apex_parameters_t
- soft_hard_iron_corr_en : edmp_apex_en1_t
- soft_iron_sensitivity_matrix : inv_imu_edmp_apex_parameters_t
- soft_rst : reg_misc2_t
- sreg_aux_accel_only_en : smc_control_1_t
- sreg_data_endian_sel : sreg_ctrl_t
- stc_sensor_sel : stc_config_t
- step_cadence : inv_imu_edmp_pedometer_data_t
- step_cnt : inv_imu_edmp_pedometer_data_t
- step_count_edmp_wptr : apex_buffer_mgmt_t
- step_count_host_rptr : apex_buffer_mgmt_t
- sw_pll1_trim : sw_pll1_trim_t