<map id="Icm406xxDriver_HL.h" name="Icm406xxDriver_HL.h">
<area shape="rect" id="node1" title="High&#45;level function to setup an Icm406xx device." alt="" coords="193,5,337,35"/>
<area shape="rect" id="node3" href="$a00005.html" title="File exposing the device register map." alt="" coords="5,83,120,112"/>
<area shape="rect" id="node5" title=" " alt="" coords="125,160,189,189"/>
<area shape="rect" id="node7" href="$a00032.html" title="Low&#45;level Icm406xx register access." alt="" coords="195,83,336,112"/>
<area shape="rect" id="node10" title=" " alt="" coords="360,83,461,112"/>
<area shape="rect" id="node13" title=" " alt="" coords="485,83,549,112"/>
</map>
