<map id="Icm406xxDriver_HL_ois.h" name="Icm406xxDriver_HL_ois.h">
<area shape="rect" id="node1" title="High&#45;level function to setup an Icm406xx OIS." alt="" coords="181,5,349,35"/>
<area shape="rect" id="node3" href="$a00011.html" title="High&#45;level function to setup an Icm406xx device." alt="" coords="193,83,337,112"/>
<area shape="rect" id="node5" href="$a00005.html" title="File exposing the device register map." alt="" coords="5,160,120,189"/>
<area shape="rect" id="node7" title=" " alt="" coords="125,237,189,267"/>
<area shape="rect" id="node9" href="$a00032.html" title="Low&#45;level Icm406xx register access." alt="" coords="195,160,336,189"/>
<area shape="rect" id="node12" title=" " alt="" coords="360,160,461,189"/>
<area shape="rect" id="node15" title=" " alt="" coords="485,160,549,189"/>
</map>
