| ICM42370P eMD Driver 2.2.7 Documentation of the eMD Driver API

- Main Page
- Related Pages
- Modules
- Classes
- Files

- File List
- File Members

- All
- Functions
- Typedefs
- Enumerations
- Enumerator
- Macros

- a
- d
- f
- i
- o
- p
- s
- t
- w

### - a -

- ACCEL_CONFIG0_FS_SEL_t : inv_imu_defs.h
- ACCEL_CONFIG0_ODR_t : inv_imu_defs.h
- ACCEL_CONFIG1_ACCEL_FILT_AVG_t : inv_imu_defs.h
- ACCEL_CONFIG1_ACCEL_FILT_BW_t : inv_imu_defs.h
- APEX_CONFIG0_DMP_INIT_t : inv_imu_defs.h
- APEX_CONFIG0_DMP_MEM_RESET_t : inv_imu_defs.h
- APEX_CONFIG0_DMP_POWER_SAVE_t : inv_imu_defs.h
- APEX_CONFIG10_LOWG_PEAK_TH_t : inv_imu_defs.h
- APEX_CONFIG10_LOWG_TIME_TH_SAMPLES_t : inv_imu_defs.h
- APEX_CONFIG11_HIGHG_PEAK_TH_t : inv_imu_defs.h
- APEX_CONFIG11_HIGHG_TIME_TH_SAMPLES_t : inv_imu_defs.h
- APEX_CONFIG12_FF_MAX_DURATION_t : inv_imu_defs.h
- APEX_CONFIG12_FF_MIN_DURATION_t : inv_imu_defs.h
- APEX_CONFIG1_DMP_ODR_t : inv_imu_defs.h
- APEX_CONFIG1_FF_ENABLE_t : inv_imu_defs.h
- APEX_CONFIG1_PED_ENABLE_t : inv_imu_defs.h
- APEX_CONFIG1_SMD_ENABLE_t : inv_imu_defs.h
- APEX_CONFIG1_TILT_ENABLE_t : inv_imu_defs.h
- APEX_CONFIG2_DMP_POWER_SAVE_TIME_t : inv_imu_defs.h
- APEX_CONFIG2_LOW_ENERGY_AMP_TH_t : inv_imu_defs.h
- APEX_CONFIG3_PEDO_AMP_TH_t : inv_imu_defs.h
- APEX_CONFIG4_PEDO_HI_ENRGY_TH_t : inv_imu_defs.h
- APEX_CONFIG4_PEDO_SB_TIMER_TH_t : inv_imu_defs.h
- APEX_CONFIG5_HIGHG_PEAK_TH_HYST_t : inv_imu_defs.h
- APEX_CONFIG5_LOWG_PEAK_TH_HYST_t : inv_imu_defs.h
- APEX_CONFIG5_TILT_WAIT_TIME_t : inv_imu_defs.h
- APEX_CONFIG9_FF_DEBOUNCE_DURATION_t : inv_imu_defs.h
- APEX_CONFIG9_SENSITIVITY_MODE_t : inv_imu_defs.h
- APEX_CONFIG9_SMD_SENSITIVITY_t : inv_imu_defs.h
- APEX_DATA3_ACTIVITY_CLASS_t : inv_imu_defs.h
- APEX_DATA3_DMP_IDLE_OFF_t : inv_imu_defs.h

### - d -

- DEVICE_CONFIG_SPI_AP_4WIRE_t : inv_imu_defs.h
- DEVICE_CONFIG_SPI_MODE_t : inv_imu_defs.h

### - f -

- FDR_CONFIG_FDR_SEL_t : inv_imu_defs.h
- FIFO_CONFIG1_FIFO_BYPASS_t : inv_imu_defs.h
- FIFO_CONFIG1_FIFO_MODE_t : inv_imu_defs.h
- FIFO_CONFIG5_ACCEL_t : inv_imu_defs.h
- FIFO_CONFIG5_HIRES_t : inv_imu_defs.h
- FIFO_CONFIG5_TMST_FSYNC_t : inv_imu_defs.h
- FIFO_CONFIG5_WM_GT_t : inv_imu_defs.h

### - i -

- INT_CONFIG_INT1_DRIVE_CIRCUIT_t : inv_imu_defs.h
- INT_CONFIG_INT1_MODE_t : inv_imu_defs.h
- INT_CONFIG_INT1_POLARITY_t : inv_imu_defs.h
- INT_CONFIG_INT2_DRIVE_CIRCUIT_t : inv_imu_defs.h
- INT_CONFIG_INT2_MODE_t : inv_imu_defs.h
- INT_CONFIG_INT2_POLARITY_t : inv_imu_defs.h
- INTF_CONFIG0_DATA_ENDIAN_t : inv_imu_defs.h
- INTF_CONFIG0_FIFO_COUNT_ENDIAN_t : inv_imu_defs.h
- INTF_CONFIG0_FIFO_COUNT_REC_t : inv_imu_defs.h
- INV_IMU_FIFO_CONFIG_t : inv_imu_driver.h
- inv_imu_interrupt_value : inv_imu_driver.h
- inv_imu_sensor : inv_imu_driver.h

### - o -

- OTP_CONFIG_COPY_MODE_t : inv_imu_defs.h
- OTP_CTRL7_OTP_RELOAD_t : inv_imu_defs.h
- OTP_CTRL7_PWR_DOWN_t : inv_imu_defs.h

### - p -

- PWR_MGMT0_ACCEL_LP_CLK_t : inv_imu_defs.h
- PWR_MGMT0_ACCEL_MODE_t : inv_imu_defs.h
- PWR_MGMT0_IDLE_t : inv_imu_defs.h

### - s -

- SELFTEST_ACCEL_GYRO_ST_EN_t : inv_imu_defs.h
- SIGNAL_PATH_RESET_FIFO_FLUSH_t : inv_imu_defs.h
- SIGNAL_PATH_RESET_SOFT_RESET_DEVICE_CONFIG_t : inv_imu_defs.h
- ST_CONFIG_ACCEL_ST_LIM_t : inv_imu_defs.h
- ST_CONFIG_NUM_SAMPLES_t : inv_imu_defs.h

### - t -

- TMST_CONFIG1_RESOL_t : inv_imu_defs.h
- TMST_CONFIG1_TMST_EN_t : inv_imu_defs.h
- TMST_CONFIG1_TMST_FSYNC_EN_t : inv_imu_defs.h

### - w -

- WOM_CONFIG_WOM_EN_t : inv_imu_defs.h
- WOM_CONFIG_WOM_INT_DUR_t : inv_imu_defs.h
- WOM_CONFIG_WOM_INT_MODE_t : inv_imu_defs.h
- WOM_CONFIG_WOM_MODE_t : inv_imu_defs.h